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· เมื่อก๊าซรั่วจะได้
กลิ่นเหม็นของก๊าซ
· รีบปิดวาล์วก๊าซที่
หัวถังและที่เตาก๊าซ
     -   ห้ามเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
     -  ดับเปลวไฟและห้ามทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณ 
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              ใกล้เคียง
                                    - เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน                                                                        
                                           เพื่อระบายก๊าซออก
                                           โดยเร็วห้ามใช้ พัดลม 
                                          ระบายอากาศโดยเด็ดขาด 
                                          ควรใช้พัดไล่ก๊าซออกไป
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      -    ตรวจสอบหารอยรั่วโดยใช้น้ำสบู่
           ลูบตามข้อต่อและวาล์วของถัง
           ก๊าซหากมีการรั่วจะมีฟองปุด
           บริเวณที่มีการรั่ว
· เมื่อพบรอยรั่วให้นำถังก๊าซมาไว้ในที่โล่งแจ้ง  ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ และ แจ้งตัวแทนจำหน่ายมาทำการแก้ไขต่อไป
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· ควรมีเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซได้
เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือชนิดคาร์บอน
ไดออกไซค์ ฯลฯ  ติดตั้งในที่ๆ สามารถหยิบใช้ได้ง่าย
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
· หมั่นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงว่าไม่อุดตันและสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา
· ฝึกหัดวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง
· กรณีที่เกิดไฟลุกไหม้ที่ถังก๊าซให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิด
ผงเคมีแห้ง  หรือชนิดคาร์บอนไดออกไซค์ดับเพลิง
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และรีบสกัดการรั่วไหลของก๊าซ
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· ห้ามนำถังก๊าซไปเติมที่สถานีบริการ
· ห้ามนำถังก๊าซหุงต้มไปใช้แทนก๊าซรถยนต์
· ห้ามกลิ้ง  ห้ามกระแทกถังก๊าซ
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   รู้จักวิธีใช้
   ปลอดภัยทุกที่
   ก่อนใช้ก๊าซดูให้ดี
    ทุกชีวีสบายใจ


 เนื่องจากก๊าซเป็นของใสมองไม่เห็นจึงอาจเป็น  อันตราย  ได้โดยไม่รู้ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่มีความห่วงใย  ใคร่ขอแนะนำวิธีใช้และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับก๊าซ  5   ประการ  เพื่อที่ท่านจะได้ใช้ก๊าซอย่างปลอดภัย

1. ตรวจเช็คสายยางส่งก๊าซเป็นประจำทุกอาทิตย์หากพบว่าสายยางเริ่มเปื่อยหรือมีรอยสัตว์กัดแทะ  ต้องรีบเปลี่ยนสายยางใหม่ทันที
2. เมื่อได้กลิ่นก๊าซรั่วต้องอย่าให้มี
     ประกายไฟในบริเวณนั้นเด็ดขาด  
     ให้รีบปิดวาล์วที่ถังก๊าซทันที  
     พึงระวังบุหรี่  การเสียบปลั๊กไฟ 
     หรือเหตุอื่นๆที่จะทำให้มีประกายไฟ
3. ในกรณีก๊าซรั่วให้รีบเปิดประตูหน้าต่างทุกบานออกเพื่อระบายก๊าซโดยด่วน อย่าให้มีประกายไฟ และอย่าหายใจเอาก๊าซเข้าไปเด็ดขาด
4. การจุดไฟใช้ก๊าซหุงต้มให้จุดไฟ
จ่อที่หัวเตาก่อนแล้วค่อยเปิดก๊าซ
     จะปลอดภัยที่สุด
5. ใช้ก๊าซต้องรอบคอบ  ไม่ประมาท  ไม่ชะล่าใจ  และควรฝึกให้ติดเป็นนิสัยว่าภายหลังการใช้ก๊าซทุกครั้งต้องปิดวาล์วที่ถังทันที


- ต้องตั้งถังก๊าซบนพื้นที่ราบและแข็ง  ไม่ทำให้ถังเอียงหรือล้ม   
  และควรห่างจากเตาก๊าซประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร
· การตั้งถังก๊าซต้องเป็นบริเวณที่เคลื่อนย้ายเข้าออกสะดวก มีการระบายอากาศดี
· ไม่ควรตั้งถังก๊าซในห้องใต้ดินหรือพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน  เนื่องจากก๊าซหนักกว่าอากาศ  หากเกิดการรั่ว
ของก๊าซจะสะสมอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำ  และไม่ควรตั้งถังก๊าซในที่เปียกชื้นเพราะอาจจะทำให้เกิดสนิมและ
  การผุกร่อน





· เปิดวาล์วที่ถังก๊าซหุงต้ม  หากเป็นวาล์วแบบก๊อกน้ำควรหมุนไม่เกิน 2 รอบ
· ให้จุดไฟรอที่เตาก่อนแล้วจึงเปิดวาล์วที่เตาก๊าซแต่ในกรณีที่เตามีระบบการจุดแบบอัตโนมัติ  หากเปิดแล้วไฟไม่ติดอย่าเปิดซ้ำติดต่อกันหลายๆครั้ง  เพราะอาจจะเกิดการสะสมของก๊าซจำนวนมาก
· หลังจากเลิกใช้ก๊าซแล้ว  ต้องปิดวาล์วที่เตาก๊าซและถังก๊าซหุงต้มให้สนิท
· หมั่นทำความสะอาดเตาก๊าซและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซอยู่เสมอว่าชำรุดหรือไม่
